**十堰市妇幼保健院**

**上网行为管理设备邀标书**

 （项目编号：SYFY-XX-2019062401）

**第一部分 邀标公告**

十堰市妇幼保健院根据工作需要购置1台上网行为管理设备，投标人对所投标的产品必须全部报价且规格型号、技术参数等必须全面响应(参数及性能须等于或高于招标要求)，否则报价投标无效。产品的单价和总价应是指所有产品按招标书要求的交付使用的价格，包括货物购置费、运输费、安装调试费、货物伴随服务费及各种税费等。

招标方名称：十堰市妇幼保健院

标书套数：壹套

项目名称：上网行为管理设备采购（项目编号：SYFY-XX-2019062401）

投标人资质要求：具有独立法人资格

报名截止时间：2019年7月8日下午5：30

送达地点：十堰市妇幼保健院信息统计科

地址：湖北省十堰市人民北路62号

邮编：442000

开标时间及地点：时间另行通知，十堰市妇幼保健院行政楼三楼（如有变动，另行通知）

投标文件：中文编写，A4幅面打印。

联系电话：0719-8663401

 **第二部分 投标文件的内容、方式**

一、投标文件

投标人准备投标文件（正本一份，副本一份）。并在投标文件封面上加盖投标单位公章

二、投标文件内容

1、 投标文件封面

a) 注明所投标的名称。

b) 投标单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话。并在单位名称处加盖投标单位公章。

2. 资格、资质证明文件

投标函

公司简介

企业营业执照副本复印件并加盖公章。

企业组织代码证

税务登记(国税)

法人代表授权委托书（含身份证复印件）。

相关资质证明。

3. 投标书中对所投标产品及附件的名称、规格型号、生产厂家、价格等项内按下面格式进行详细描述，不得使用简称。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 保修年限 | 生产厂商 | 备注 |
|  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|  | 合计 |   |   |   |   |  |  |   |

4、设备原厂配置清单。

5、产品宣传资料及其它投标方认为需要提交的资料。

注：请投标商按照以上顺序编制投标书和目录。

**第三部分 系统的安装调试及售后服务**

一、设备安装调试

1、到货后，供货商免费进行设备相关软件安装及调试。

2、设备要求直接发货到本院信息科。由医院、中标商进行验货。

3、设备安装完成后，由供货商代表、用户共同对设备进行检查验收，在符合合同要求后，签署验收合格书。

二、售后服务

1、本次招标项目所涉及软件及硬件质保不低于3年。设备出现故障，供货方工程师应在接到我院维修服务请求后半小时内做出应答，进行电话指导，协助排除故障。如院方要求现场解决的，最迟应在6小时内到达现场。

2、提供对所供设备进行定期巡检的方案。

**第四部分  评标及定标**

此次招标由医院招标委员会评标和定标。对中标或未中标原因不予解释。在评标过程中，评标小组可要求投标单位对其文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料,投标单位应做出答复。

**第五部分 技术要求参数**

**一、上网行管管理设备，单台要求如下：**

|  |  |
| --- | --- |
| **技术指标** | **指标要求** |
| **性能指标** | **★**带宽性能≥100M；IPSEC VPN性能20Mb；用户规模数≥800；设备接口：≥4个千兆电口；≥4个千兆光口，单电源，1对ByPass口，设备规格：标准1U架构；配置3年URL规则库更新，3年未知威胁安全检测，3年软硬件质保  |
| **部署模式** | 必须支持两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； |
| **IPV6** | ★支持部署在IPv6环境中，其所有功能（认证、应用控制、内容审计、报表等）都支持IPv6**（提供产品界面截图）** |
| **网关管理** | 多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等；加入集中管理时，支持身份认证，比如密码正确才能加入  |
| 支持攻击、双机切换告警、移动终端管理告警、风险终端发现告警、web关键字过滤告警、杀毒告警、设备流量超限告警、磁盘/CPU/内存异常告警等； |
| 1.必须具有IPSec VPN远程加密访问和连接的模块，并能提供IPSec VPN客户端授权远程接入访问； 2. IPsec VPN支持多线路功能，支持配置主备线路组和流量分配模式的多线路选路策略； |
| **实时网络状态** | 支持首页分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况 |
| 针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单；支持对单用户进行定向web访问质量检测 |
| **用户管理** | 支持多种认证方式，包括本地用户名密码、第三方服务器、短信认证、微信认证、二维码认证、IP-MAC绑定等 |
| ★支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权**（提供产品界面截图）** |
| 同一个账号，支持与指定数量的多个终端进行自动绑定； |
| 可设置用户密码不能等于用户名；新密码不能与旧密码相同；可设置密码最小长度；可设置密码必须包括数字或字母或特殊字符； |
| **应用管理** | 1. 支持根据标签选择应用，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；
2. 支持给每个应用自定义标签；
3. 支持根据标签选择一类应用做控制；
4. 支持对每一种应用的定义和解释，帮助客户快速定位应用的分类；
 |
| 支持记录QQ、微信传文件动作和传文件内容，并可记录传文件类型和文件长度  |
| ★设备内置应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，支持超过2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率；**（提供产品界面截图）** |
| 审计SSL网页时，支持加密证书自动分发功能，用户点击网页上的工具即可一次性安装完成。解决管理员给每台PC单独安装证书的问题 |
| **带宽管理** | 用户指定应用上网流速超过预设阈值后，网关自动提醒该用户； |
| 能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等。 |
| 支持通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |
| 支持基于时间段的带宽划分与分配策略；支持按日期设置流控策略，比如针对节假日设置不同流控策略； |
| 基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中 |
| 支持基于访问行为的目标IP/IP组实现带宽划分与分配； |
| **日志分析** | 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等多种维度的流速趋势报表、流控通道趋势报表、应用行为趋势报表、网站分类行为趋势报表等 |
| 支持基于时间段/用户/用户组/终端类型/位置等维度，针对具体某个域名的访问流量排行；支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名流量排行； |
| 支持预置几组关键字，当审计日志中出现这些关键字时，将定期以邮件的方式发送报告给指定邮箱 |
| 内置多套日志模板与各省市网安日志平台对接，至少支持以下平台：派博、任子行、网博、云辰、烽火、中新软件、兆物、新网程、美亚柏科、爱思等。 |
| **产品资质** | 公安部颁发的《网络通讯安全审计产品（国标） 销售许可证》 |

**第六部分  合同的签订**

一、中标单位在中标后两个工作日内与十堰市妇幼保健院签订合同，否则取消其中标资格。

二、全部中标设备的交货地点为招标方指定的地点。

三、要求中标单位在合同签订后十五个工作日内完成供货安装。

四、付款方式： 协商。

十堰市妇幼保健院

2019年 6月28日