|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市妇幼保健院新院区取药台、药架、货架具体要求 | | | | |
| **一、西药房、住院药房** | | |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 | 说明 |
| 1 | 取药柜台 | 1500\*500\*1050 | 8 | 材质：冷轧钢板 配置： 1.取药柜台可选择带门或不带门，均分6格。 2.表面经过酸洗磷化处理，采用静电喷塑。颜色：海灰色 |
| 2 | 合金药架 （MJ-YJ-1A型） | 800\*460\*2000 | 62 | 材质：优质铝合金、冷轧钢板 配置：  1.整体采用框架结构设计；框架为优质铝合金40\*40\*1.8mm型材拼装而成。六层药盘，层距可任意调节。更换标签更简单，背板使用有孔半透铝塑板。 2.药盘厚度：1.0mm，盘框厚度：1.5mm.隔板厚度：1.0mm. 3.颜色：海灰色,表面经过酸洗磷化处理，采用静电喷塑。 4.底部配置子弹头调节脚 |
| 3 | ABS地架 | 1200\*800\*150 | 23 | 材质：优质ABS 配置： 1.“川”子结构制作；正面平板设计。牢固结实、承重力大等优点。 2.颜色：蓝色 |
| 4 | 中药货架 | 1500\*500\*2000 | 2 | 材质：冷轧钢板 配置： 1.立柱厚度：40\*80\*1.5mm、横梁厚度：1.5mm、层板厚度：0.8mm. 2、配4层可自由调节一体式层板（普通版为两小块拼装），安装方便。地脚配有ABS防磨胶套  3.表面经过酸洗磷化处理，采用静电喷塑。颜色：海灰色, |
| 5 | 中药货架 | 2000\*500\*2000 | 4 |
|  | 合计 |  | 99 |  |
| **二、药库** | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸 | 数量 |  |
| 1 | 中药货架 | 2000\*500\*2000 | 40 |  |
| 小计： | |  | 40 |  |
| **总合计** | |  | 139 |  |