附件2

宫腔镜镜头及检查镜鞘主要技术参数

1、宫腔镜镜头：3mm，30度；

2、宫腔镜镜头有防刻划蓝宝石前窗设计；

3、宫腔镜镜头配备专用消毒盒；

4、检查镜鞘：与宫腔镜镜头配套；

5、消毒方式：均可高温高压灭菌；

6、与科室现有设备相兼容。