|  |  |
| --- | --- |
| 生物阅读器技术参数 | |
| 1 | 可同时培养压力蒸汽生物指示物和低温过氧化氢生物指示物 |
| 2 | 生物监测阴性判读时间24min |
| 3 | 阅读器配有翻盖式防尘遮光盖 |
| 4 | 阅读器配有10个培养孔 |
| 5 | 每个培养孔配有独立的荧光检测读头 |
| 6 | LED显示屏 |
| 7 | 支持网络连接功能 |
| 8 | 具备程序自检功能以及自动报警功能 |
| 9 | 阳性结果读取时间≤5min |
| 10 | 多台设备堆叠 |
| 11 | 断电5分之内可以继续培养 |
| 12 | 配备专业综合记录册 |
| 13 | 医疗器械注册许可证FDA510K |
| 14 | 10秒内拔出菌管可恢复正常培养 |
| 15 | 与医院追溯系统相连 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | 科室主任签字： |
|  |  |
|  | 2021年元月7日 |