**附件1:**

**十堰市妇幼保健院设备(或劳务)招标采购技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申购设备名称** | 母乳分析仪  | ☑国产；□进口；□不限； |
| **设备功能用途描述** | 动态分析母乳各项成分的含量，科学地指导哺乳期母亲制定饮食和婴儿辅食添加方案，确保婴儿期摄入均衡营养，对乳母和婴儿健康具有重要意义 |
| **具体技术参数** | (参数条款中不能出现具体的品牌、型号、外观尺寸、重量等，核心参数用“\*”标出，核心参数限3-5条）1、检测方法：超声波检测技术/红外检测技术\*2、检测项目：脂肪、蛋白质、脱脂干物质、乳糖、密度、含水量、能量、冰点、总矿物质、灰度3、样品量：≤5ml4、操作系统：中文站工作系统，模块化集成技术，一体化设计，windows计算机系统，人机对话，支持LIS系统5、检测类型：初乳，过渡乳,成熟乳，晚乳\*6、全自动加样，一次批量能做多个样本，全自动检测所有样本，全自动化操作\*7、全自动化多通道清洗功能8、外接打印机，A4/B5中文报告单，多模板可选。出具标准的彩色临床报告打印格式，除有检测结果外，根据诊断结果所提供准确的饮食报告9、重复性〈0.03%，误差〈0.1%10、数据存储：≥9999万条，海量存储，可扩展升级，具备导出功能 |
| **使用科室****科委会意见** | 科主任及科委会签字（3人或3人以上）： 日期： |

注:此表请填写后打印一份,科室签字后送招标办,技术参数表电子版需OA发一份到招标办.